고용노동부	보도자료

보도시점	2024. 4. 11.(목) 09:00	(2024. 4. 11.(목) 석간)

떨어짐·끼임 및 부딪힘 사고사망, 현장의 철저한 안전 관리로 막을 수 있습니다!

- 4월 11일, 2024년 제7차 현장점검의 날 운영 -

산업‧생산활동이 많아지는 시기에 접어들면서 높은 곳에서 작업할 때 떨어짐, 기계 수리 중 끼임, 운행장비·나무에 부딪힘 등으로 인한 사망사고가 연이어 발생하고 있다. 고용노동부(장관 이정식)와 안전보건공단(이사장 안종주)은 4월 11일(목), 2024년 제7차 현장점검의 날에 “떨어짐·끼임·부딪힘 3대 사고유형 예방”을 주제로 전국의 제조 및 건설 업종 등의 고위험사업장을 방문하여 위험성평가를 통한 3대 사고유형 8대 위험요인 관리를 집중 점검한다.

* 떨어짐(251명), 부딪힘(79명), 끼임(54명)으로 인한 사고사망자가 ’23년 전체 사고사망자(598명, 재해조사 대상)의 64.2% 차지

떨어짐·끼임 및 부딪힘 위험이 큰 작업, 기계·기구 등에는 방호장치, 예방설비를 설치하여 근본적으로 사고를 예방하는 것이 효과적이다. 이를 위해 정부는 중소 규모의 사업장에서 ‘산업안전 대진단’ 등을 통해 정부지원사업(클린사업장 조성 지원)을 신청하는 경우 방호장치, 예방설비 구축 비용의 70%를 최대 3천만원 한도에서 지원하고 있다. 특히, 올해에는 사업주가 자율적으로 떨어짐·끼임 방지시설, 충돌예방설비 등 안전시설·장비를 직접 선택하여 신청할 수 있다(‘붙임2’).

* (예) 안전난간, 개구부덮개, 방호덮개, 롤러기·컨베이어 안전장치, 전후방카메라 등

또한, ‘위험표지판 부착 캠페인’ 활동을 전개하여, ▴개인보호구 착용 철저, ▴개구부 덮개 임의해체 금지, ▴점검 중! 조작 금지, ▴중량물 인양 하부 출입 금지 등과 같은 안전메시지를 위험 장소에 게시·부착하도록 지도했다(‘붙임3’).

류경희 산업안전보건본부장은 “중대재해를 막기 위해 무엇보다 중요한 것은 현장의 실천이다. 노사가 함께 떨어짐·끼임·부딪힘 등으로 인한 위험을 찾고 위험을 관리할 수 있는 실천적 조치를 적극적으로 이행하기를 바란다”라고 밝혔다.

담당 부서	산재예방감독정책관	책임자	과 장	최 윤 미	(044-202-8901)
	안전보건감독기획과	담당자	사 무 관 주 무 관	이 재 화 전 재 영	(044-202-8914) (044-202-8915)

붙임1		3대 사고유형 8대 위험요인

붙임 2		사고사망 등 고위험개선 사업 안내

붙임3		위험 표지판 부착 캠페인

붙임 4		‘떨어짐’ 사망사고 사례

□ 지붕 보수공사를 하다가 채광창이 파손되며 떨어져 사망한 사례

○ (재해개요) 공장 지붕 보수공사를 하기 위해 지붕 위에서 이동 중 낡은 채광창을 밟는 순간 채광창이 부서지며 공장 내부 콘크리트 바닥으로 떨어져 사망함

○ (원인) 떨어질 위험이 있는 지붕위에서 근로자가 작업하는데도, 안전난간 및 추락방호망을 설치하지 않고, 채광창 안전덮개도 설치하지 않았으며,

- 안전모 등 기본적인 안전보호구도 지급하지 않았음

□ ‘지붕’ 작업 시 ‘떨어짐 사망사고’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 지붕 진입을 위한 승강설비 설치 및 안전성 확인

∎ 지붕 위 작업 시 작업 통로용 발판 및 채광창 등에 견고한 덮개 설치

∎ 경사지붕 최상단에 안전대 부착설비 설치, 안전대 착용·걸기

∎ 지붕 가장자리에 안전난간 설치, 설치 어려운 경우 추락방호망, 안전대 부착설비 설치

∎ 작업 근로자 안전모, 안전대 등 보호구 착용 및 관리감독 실시

∎ 일기예보를 확인하고 눈, 비 및 강풍 등이 예보되면 작업 중지

□ 낮은(60cm) 높이의 사다리에서 조경작업 중 떨어져 사망한 사례

○ (재해개요) 이동식사다리를 이용하여 조경 작업 중, 사다리의 2단(60cm) 발판에서 뒤로 떨어지며 바닥에 머리를 부딪혀 사망함

○ (원인) 사다리에서는 작업을 하지 않는 것이 원칙이며,

- 불가피하게 사다리에서 작업을 해야하는 경우에는 2인 1조 작업, 보호구 착용 등 사고를 방지하기 위한 조치를 하여야하나 이를 이행하지 않았음

□ 조경작업 시 ‘떨어짐 사망사고’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 고소작업대 이용

∎ 불가피하게 사다리 사용 시 아래의 ‘사다리’ 작업 안전수칙 철저

□ ‘사다리’ 작업 시 ‘떨어짐 사망사고’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 원칙적으로 오르내리는 이동통로로만 사용

∎ 평탄·견고하고 미끄럼이 없는 바닥에 설치

∎ 작업 근로자 안전모, 안전대 등 보호구 착용 및 관리감독 실시

∎ 2인 1조 작업 및 쐐기, 결속, 전도방지조치 등 넘어짐 방지조치

붙임 5		‘끼임’ 사망사고 사례

□ 주 전원 차단 등 안전조치 없이 정비 작업 중 끼임으로 사망한 사례

○ (재해개요) 공장 내의 이송용 컨베이어에서 철판 교체작업 등의 점검을 수행하던 중 재해자의 신체가 센서에 감지되면서 기계가 작동하여 컨베이어와 기계 사이에 끼어 사망함

○ (원인) 기계 정비·청소 작업 시 해당 기계의 불시 작동 등을 예방하기 위하여 해당 전원을 안전하게 차단하는 등의 안전조치를 실시하여야 하나 주전원 차단을 하지 않았고,

- 근로자 끼임 위험이 있음에도 불구하고 컨베이어와 기계의 끼임 위험 장소에 방호장치를 설치하지 않았음

□ 기계 점검·수리 시 ‘끼임’ 방지를 위해 전원잠금 및 표지부착(Lock-OUT, Tag-Out)

∎ 기계의 운전 시작할 때 위험구역에 다른 근로자가 있는지 확인

∎ 정비·보수작업 시 기계의 운전정지(전기, 공압 등 에너지원 차단)

∎ 기동장치 잠금장치 설치, 전원투입 금지를 안내하는 표지판 설치

∎ 차량계 건설기계 점검·수리작업 시 안전지지대 또는 안전블럭 사용

□ 비상정지 장치가 설치되어 있지 않은 스크류에 끼어 사망한 사례

○ (재해개요) 폐마대, PP밴드끈을 재생기 투입구에 투입하여 손으로 누르는 작업 중 투입구 하부에서 회전 중인 스크류에 양손이 끼어 어깨 부분까지 말려 들어가면서 사망함

○ (원인) 컨베이어 및 기계에 근로자의 신체가 끼어 위험할 우려가 있는 경우 등 비상시 즉시 기계의 운전을 정지시키는 비상정지장치를 설치하지 않았음

□ 위험기계기구 사용 시 ‘끼임’ 방지를 위한 핵심 안전수칙

∎ 기계의 동력전달부 또는 가동 부분 등에 덮개·울·건널사다리 등 설치

∎ 기계·기구별 적합한 방호장치* 설치 및 정상 작동상태 유지
* 기계 매뉴얼, 산업안전보건 기준에 관한 규칙 및 기계류 개별 기준 참조

∎ 기계‧기구별 적합한 비상정치 장치를 설치

∎ 안전인증기준, 안전검사기준 및 자율안전기준에 적합한 상태 사용

붙임 6		‘부딪힘’ 사망사고 사례

□ 벌목 작업 중 부딪혀 사망한 사례

○ (재해개요) 벌목 현장에서 조재작업*을 하던 재해자가 의도하지 않은 방향으로 쓰러지는 벌도목에 부딪혀 사망함

* 나무를 일정한 규격으로 절단하여 소비장소까지 운반을 용이하게 하는 작업

○ (원인) 벌목하려는 나무로부터 해당 나무 높이의 2배에 해당하는 직선거리 안에서 다른 작업을 하지 않도록 하는 조치를 실시하지 않았으며

- 적절한 수구*를 만들어 벌목한 나무가 의도된 방향으로 쓰러지도록 해야 했으나 이를 하지 않고 벌목작업을 하였음

* 수구(受口, face cut) : 벌목방향을 확실히 하고 목재의 쪼개짐을 방지하기 위하여 베어지는 쪽의 밑동부근에 만드는 쐐기 모양의 절단면

□ 벌목 작업 시 ‘부딪힘 방지’를 위한 핵심 안전수칙

∎ 벌목작업 시 주변 근로자 대피 확인 및 출입 통제

∎ 벌목작업 시 근로자 안전모, 안전대 등 보호구 착용 및 관리감독 실시

∎ 벌목하려고 하는 나무를 중심으로 충분한 안전거리를 확보

∎ 나무가 다른 나무에 걸려있는 경우 걸려있는 나무 밑에서 작업을 하지 않을 것

□ 재해자를 발견하지 못한 트랙터에 부딪혀 사망한 사례

○ (재해개요) 부두에서 재해자가 교대 근무를 마치고 휴식을 취하기 위해 교대 차량을 기다리면서 검정색 우산을 쓰고 대기실로 걸어가던 중 재해자를 발견하지 못한 트랙터와 부딪히면서 사망함

○ (원인) 차량계 하역 운반기계 등을 사용하여 작업을 하는 경우에는 그 기계 등에 부딪혀 근로자가 위험해질 우려가 있는 장소에는 근로자의 출입을 금지시켜야 하나 출입 금지 조치를 실시하지 않았으며

- 작업계획서에 운행경로를 지정하지 않는 등 운전자의 주관적인 판단에 따라 불특정 다수 구역에서 운행 방향 변경 및 회전 등이 이루어졌음

□ 차량계 건설기계 사용 시 ‘부딪힘 방지’를 위한 핵심 안전수칙

∎ 차량계 건설기계(굴착기 등)가 작업하는 장소에 근로자 출입통제 또는 유도자 배치

∎ 차량계 하역운반기계(화물자동차 등)가 이동하는 작업장소에 근로자 출입 통제 또는 유도자 배치

∎ 지게차 후방감지기 또는 후진경보기와 경광등 설치

∎ 지게차 화물 과다적재 및 편하중 적재 금지 및 운전자의 시야 확보

붙임 7		산업안전 대진단 안내문

붙임 8		산업현장 위험성평가, 이렇게 하세요!