환경부고시 제2025-000호

「물환경보전법」제32조 제8항에 의거 경산 및 청주·진주·익산·여수·달성산업단지 공공폐수처리시설 폐수처리구역내의 수질오염물질 별도배출허용기준을 다음과 같이 통합 지정․고시합니다.

2025년 0월 0일

환 경 부 장 관

수질오염물질 배출허용기준 중 별도배출허용기준 통합

지정 고시(경산 및 청주 진주 익산 여수 달성산업단지 공공폐수처리시설 폐수처리구역)

제1조(목적) 이 고시는 물환경보전법 제32조 제9항에 의거 경산 및 청주·진주·익산·여수·달성산업단지 공공폐수처리시설 폐수처리구역내 폐수배출시설에서 배출되는 폐수를 배수설비를 통하여 해당 공공폐수처리시설로 전량 유입하는 경우에 대한 별도배출허용기준을 통합으로 지정․고시하는 것을 목적으로 한다.

제2조(내용) 경산 및 청주·진주·익산·여수·달성산업단지 공공폐수처리시설 폐수처리구역내 폐수배출시설에서 배출되는 폐수를 배수설비를 통하여 해당 공공폐수처리시설로 전량 유입하는 경우에는 해당 배출시설에서 배출되는 수질오염물질의 배출허용기준을 다음과 같이 정한다.

구 분		경 산	진 주	청 주	익 산	여 수	달 성
기준항목	생물화학적 산소요구량 (BOD)	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수
	화학적 산소요구량 (COD)	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수
	부유물질량 (SS)	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수
	총질소 (T-N)	원폐수	원폐수	100mg/L이하	200mg/L이하	120mg/L이하	원폐수
	총인 (T-P)	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수
	노말핵산 추출물질 함유량 (n-H)	-	원폐수	-	-	20mg/L이하	광유류 25mg/L이하, 동식물유지류 100mg/L이하
	페놀류 함유량					20mg/L이하
	색도		원폐수
	음이온 계면활성제		원폐수
	수온		47℃
비고	경 산	다만, 폐수배출시설 중 “섬유제품 제조업(13)”, “펄프, 종이 및 종이제품제조업(17)” 시설이 설치된 사업장에서 배출되는 폐수의 BOD와 SS의 배출허용기준은 각각 300mg/L 이하로 하며, TOC의 배출허용기준은 270mg/L 이하로 한다.
	청 주	다만, 폐수배출시설 중 주정제조업 등 특정사업장에서 배출되는 폐수로 인하여 공공폐수처리시설에 지장을 초래하지 않도록 사전 조치하여야 한다.
	익 산	다만, 폐수배출시설 중 “음료 제조업(11)”, “가죽, 가방 및 신발제조업(15)”, “화학 물질 및 화학제품 제조업(20)”, “의료용 물질 및 의약품 제조업(21)”시설의 TOC의 배출허용기준은 360㎎/L이하로 한다.
	여 수	다만, 폐수배출시설 중 “화학 물질 및 화학제품 제조업(20)” 시설 등 특정사업장에서 배출되는 폐수에 함유된 휘발성유기화합물질 등으로 인하여 공공폐수처리시설에 지장을 초래하지 않도록 조치해야 하며, “화학 물질 및 화학제품 제조업(20)” 시설 등의 BOD와 SS의 배출농도가 각각300mg/L를 초과하거나 TOC의 배출농도가 260mg/L를 초과할 경우 공공폐수처리시설 관리자의 승인을 득하여야 한다.
	진 주	다만, 폐수배출시설 중 “펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17)” 1·2종 사업장에서 배출되는 폐수의 TOC 배출허용기준은 160mg/L이하로 한다.

부칙  <제2025-000호, 2025년 0월 0일>

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.