수질오염물질 배출허용기준 중 별도배출허용기준 통합 지정 고시(경산 및 청주 진주 익산 여수 달성산업단지 공공폐수처리시설 폐수처리구역)

현  행

개  정  안

제1조(목적) 이 고시는 「물환경보전법」 제32조 제8항에 의거 경산 및 청주ㆍ진주ㆍ익산ㆍ여수ㆍ달성산업단지 공공폐수처리시설 폐수처리구역내 폐수배출시설에서 배출되는 폐수를 배수설비를 통하여 해당 공공폐수처리시설로 전량 유입하는 경우에 대한 별도배출허용기준을 통합으로 지정ㆍ고시하는 것을 목적으로 한다.

제1조(목적) 이 고시는 「물환경보전법」 제32조 제9항에 의거 ------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

제2조(내용) (생 략)

구 분		경산	진주	청주	익산	여수	달성
기준항목	생물화학적 산소요구량 (BOD)	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수
	총유기 탄소량 (TOC)	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수
	무유물질량 (SS)	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수
	총질소 (T-N)	원폐수	원폐수	100 이하	200 이하	120 이하	원폐수
	총인 (T-P)	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수	원폐수
	노말헥산 추출물질 함유량 (n-H)	-	원폐수	-	-	20㎎/L이하	광유류 25㎎/L이하, 동식물유지류 100㎎/L
	페놀	-	-	-	-	20㎎/L이하	-
	색도	-	원폐수	-	-	-	-
	음이온 계면활성제	-	원폐수	-	-	-	-
	수온	-	47℃	-	-	-	-
비고	경 산	다만, 폐수배출시설 중 “섬유제품 제조업(13)”, “펄프, 종이 및 종이제품제조업(17)” 시설이 설치된 사업장에서 배출되는 폐수의 BOD와 SS의 배출허용기준은 각각 300mg/L 이하로 하며, TOC의 배출허용기준은 270mg/L 이하로 한다.
	청 주	다만, 폐수배출시설 중 주정제조업 등 특정사업장에서 배출되는 폐수로 인하여 공공폐수처리시설에 지장을 초래하지 않도록 사전 조치하여야 한다.
	익 산	다만, 폐수배출시설 중 “음료 제조업(11)”, “가죽, 가방 및 신발제조업(15)”, “화학 물질 및 화학제품 제조업(20)”, “의료용 물질 및 의약품 제조업(21)”시설의 TOC의 배출허용기준은 360㎎/L이하로 한다.
	여 수	다만, 폐수배출시설 중 “화학 물질 및 화학제품 제조업(20)” 시설 등 특정사업장에서 배출되는 폐수에 함유된 휘발성유기화합물질 등으로 인하여 공공폐수처리시설에 지장을 초래하지 않도록 조치해야 하며, “화학 물질 및 화학제품 제조업(20)” 시설 등의 BOD와 SS의 배출농도가 각각300mg/L를 초과하거나 TOC의 배출농도가 260mg/L를 초과할 경우 공공폐수처리시설 관리자의 승인을 득하여야 한다.
	진 주	다만, 폐수배출시설 중 “펄프, 종이 및 종이제품 제조업(17)” 1·2종 사업장에서 배출되는 폐수의 TOC 배출허용기준은 160mg/L이하로 한다.

제2조(내용) (현행과 같음)

구 분		경산	진주	청주	익산	여수	달성
기준항목	생물화학적 산소요구량 (BOD)	(현행과 같음)
	총유기 탄소량 (TOC)	(현행과 같음)
	무유물질량 (SS)	(현행과 같음)
	총질소 (T-N)	(현행과 같음)	(현행과 같음)	100㎎/L 이하	200㎎/L 이하	120㎎/L 이하	(현행과 같음)
	총인 (T-P)	(현행과 같음)
	노말헥산 추출물질 함유량 (n-H)	(현행과 같음)
	페놀류 함유량	-	-	-	-	20㎎/L이하	-
	색도	(현행과 같음)
	음이온 계면활성제	(현행과 같음)
	수온	(현행과 같음)
비고	경 산	(현행과 같음)
	청 주	(현행과 같음)
	익 산	(현행과 같음)
	여 수	(현행과 같음)
	진 주	(현행과 같음)

부칙

이 고시는 2022년 1월 1일부터 시행한다.

부칙

이 고시는 고시한 날부터 시행한다.