고용노동부공고 제2025-162호

｢산업안전보건법｣ 제108조제3항 및 같은 법 시행규칙 제153조에 따라 신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성, 연간 제조·수입량 및 근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항을 다음과 같이 공고합니다.

2025년    3월    27일

고 용 노 동 부 장 관

※ 일련번호: 25-24-00, 25-25-00 (공표년도-접수년도-접수번호)

※ 유해성·위험성: 사업주가 제출한 독성자료의 범위 내에서 국내외 화학물질정보 DB 등을 활용하여「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」(고용노동부고시 제2023-9호)에 따라 유해성·위험성을 분류

* 참고, 독성시험 등 추가 연구를 통해 새로운 유해성·위험성 정보가 확인될 수 있으며, 동 유해성·위험성 평가 결과를 바탕으로 물질안전보건자료(MSDS) 작성시 판단된 유해성·위험성 정보와 병행하여 작성토록 안내

※ 근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항: 유해성·위험성 정보란에 기재사항이 없더라도 신규화학물질 취급근로자가 화학물질에 장·단기 노출될 경우 등을 대비하여 사업주가 취해야 하는 기본적인 조치사항을 제시

신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성, 연간 제조·수입량 및 조치사항

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성·위험성	제조 수입량	근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항
25-24-187(환)	Residues (petroleum), steam-cracked light (CAS No. 68513-69-9)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 발암성 구분1A ○ 생식세포변이원성 구분1B ○ 만성수생환경유해성 구분2 ○ 인화성액체 구분4	1,000톤 이상	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-193(환)	Sulfonic acids, alkane(C=13~18) (CAS No. 91082-04-1)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-225(환)	Lithium chloride phosphorotetrathioate sulfide (CAS No. 1015037-41-8)	○ 물반응성 물질 및 혼합물 구분3 ○ 급성 독성 구분2(흡입) ○ 심한눈손상성/눈자극성 구분2 ○ 급성수생환경유해성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-226(환)	Lithium chloride oxide phosphorotetrathioate sulfide thiosilicate (CAS No. 2784590-03-8)	○ 급성 독성 구분2(흡입) ○ 심한눈손상성/눈자극성 구분2(눈자극성) ○ 급성수생환경유해성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-270	Diethyl 2,3-bis(1-methylethyl)butanedioate (CAS No. 33367-55-4)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-278	Alkenoic acid, alkyl(C=1～5)-, (dialkyl(C=1～5)alkyl(C=2～6))carbomonocyclic ester, polymer with alkyl(C=1～5)carbopolycyclic alkyl(C=1～5)-alkenoate and tetrahydro-substituted -heteromonocyclic alkyl(C=1～5)-alkenoate	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-279(환)	Prop-2-yn-1-yl 1H-imidazole-1 -carboxylate (CAS No. 83395-38-4)	○ 급성 독성 구분3(경구) ○ 피부부식성/자극성 구분1B ○ 심한눈손상성/자극성 구분1 ○ 피부과민성 구분1 ○ 급성수생환경유해성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분1	100톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-280(환)	((Heteropolycycle-yl) carbopolycycle-yl) -carbomonocycle -heteromonocycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-281(환)	(Benzofuran-yl) -carbomonocycle -tercarbomonocycle -ylheteropolycycle-amine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-284(환)	2-Methylpiperazine (CAS No. 109-07-9)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1C(피부 부식성) ○ 심한눈손상성/눈자극성 구분1(심한눈손상성)	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-285(환)	2-Hydroxyethyl 2-methyl-2-propenoate reaction products with phosphorus oxide (CAS No. 1187441-10-6)	○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) ○ 피부과민성 구분1B	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-287(환)	Heteropolycyclic -bis(naphthalenyl -carbomonocyclic)aniline	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-288(환)	Biphenyl-2-yl 2,3-epoxypropyl ether (CAS No. 7144-65-2)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 피부부식성/피부자극성 구분2(피부자극성) ○ 피부과민성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분2	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-290(환)	1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6 -Tridecafluoro-6 -iodohexane (CAS No. 355-43-1)	○ 급성수생환경유해성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분1	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-291(환)	1,34-Diamino-4,7,10,13,16,19,22,25,28,31-decaoxatetratriacontane -2,33-diol (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-292(환)	1-(1,1-Dimethylethyl)-N,N,N',N',N'',N''-hexaethylstannanetriamine (CAS No. 103110-65-2)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 물반응성물질 구분1	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-293(환)	α-Hydro-ω-hydroxy-poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)] ether with 2-ethyl-2 -(hydroxymethyl)-1,3 -propanediol (3:1), 2-propenoate (CAS No. 68890-85-7)	○ 만성 수생환경 유해성 구분2	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-294(환)~297(환), 25-25-14(환)	Gallium indium zinc oxide (CAS No. 151248-91-8)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-298(환)	[(Alkyl(C=1~5)alkyl substituted)carbonyl]-oxo heteromonocyclic acetic acid	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-299(환)	1,5-Diethyl 2,2-difluoropentanedioate (CAS No. 428-97-7)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-302(환)	1,2-Bis[2-hydroxy-3- [(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]propyl] 1,2-cyclohexanedicarboxylate (CAS No. 146091-81-8)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-303(환)	1-Bromo-2,4,5 -trifluorobenzene (CAS No. 327-52-6)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 만성수생환경유해성 구분2	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-304(환)	Calcium neodymium tungsten oxide (CAS No. 3043772-96-6)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-306(환)	2,3,3,3-Tetrafluoro-2 -[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]-N -[(trifluoromethyl)sulfonyl]propanamide, ammonium salt (1:1) (CAS No. 2156583-60-5)	○ 급성 독성 구분3(경구) ○ 급성수생환경유해성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분1	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-307(환)	Niobium tungsten oxide	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-311(환)	N1,N6-Bis (diphenylmethylene) hexane-1,6-diamine (CAS No. 187220-27-5)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-312(환)	Bicarbomonocyclic -carbopolycyclic -heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-313(환)	Carbopolycylic heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-315(환)	N-{4'-tert-Butyl-[1,1'-biphenyl]-2-yl}-N-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-9,9'-spirobi[fluoren]-7-amine (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-316(환)	Reaction mass of cerium dioxide and zirconium dioxide (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-319(환)	Siloxanes and silicones, di-Me, Bu group- and 3-[(2-methyl-1-oxo-2 -propen-1-yl)oxy]propyl group-terminated polymers with 2-hydroxyethyl methacrylate, iso-Bu methacrylate, Me methacrylate, polyethylene-polypropylene glycol diacrylate, polyethylene-polypropylene glycol monoacrylate and 2-[[(2-[(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)oxy][(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)oxy]methyl]ethoxy]carbonyl]amino]ethyl methacrylate, tert-Bu 2-ethylhexaneperoxoate-initiated (CAS No. 1888314-85-9)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-320(환)	Fatty acids, vegetable-oil polymers with linseed-oil fatty acids, (substituted-alkoxy)alkanol, alkanetriol(C=3~6), heteropolycycledione, (substitutedalkyl(C=1~2))alkanediol(C=3~6), carbomonocyclic carboxylic acid and styrene	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-321(환)	3-Dodecyl-1-methyl-1H-imidazolium salt with imidodisulfuryl fluoride (1:1) (CAS No. 1367695-47-3)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 피부부식성/피부자극성 구분2(피부자극성) ○ 피부과민성 구분1 ○ 급성수생환경유해성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-322(환)	Sodium triacetoxyborohydride (CAS No. 56553-60-7)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 피부부식성/피부자극성 구분1C(피부부식성) ○ 심한눈손상성/눈자극성 구분1(심한눈손상성) ○ 인화성고체 구분1 ○ 물반응성물질및혼합물 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-323(환)	Ethanethioic acid reaction products with 3,3',3''-[1,2,3-propanetriyltris(oxy)]tris[1-propene], hydrolyzed (CAS No. 2915670-33-4)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 급성수생환경유해성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분1	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-324(환)	Reaction mass of 3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylpropanoate (7575-23-7) and 2-hydroxymethyl-2-(3- mercaptopropionyl) oxymethyl-1,3-propanediyl bis(3-mercaptopropionate)(7539-04-0) and 2-{3-(3-mercaptopropionyl)thiopropionyl}oxymethyl-2-(3- mercaptopropionyl) oxymethyl-1,3-propanediyl bis(3-mercaptopropionate)(1239988-06-7) (CAS No. 부여되지 않음)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 피부과민성 구분1 ○ 급성수생환경유해성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분1	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-325(환)	(Alkenyl(C=2~5))phenol polymer with ammonium halogenated, pentachlorophosphorane and phenol	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-326(환)	Propyl-1,3-cyclopentadiene (CAS No. 27288-07-9)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 피부과민성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분2 ○ 인화성액체 구분2	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-328(환)	Vanadium ytterbium yttrium oxide (CAS No. 2369019-49-6)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-330(환)	Isosorbide dicaprylate (CAS No. 64896-70-4)	○ 피부과민성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-331(환)	2,3-Bis(acetyloxy)propyl 3-octyl-2-oxiraneoctanoate (CAS No. 1487263-87-5)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-333(환)	4,4'-Methylenebis(2-ethyl-6-methylaniline) (CAS No. 19900-72-2)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 만성수생환경유해성 구분2	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-334(환)	Fatty acids, vegetable-oil reaction products with diethylene glycol (CAS No. 부여되지 않음)	○ 피부과민성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-335(환)	Glycerides, vegetable-oil reaction products with diethylene glycol (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-336(환)	Fatty acids, vegetable-oil reaction products with glycerol (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-337(환)	Glycerides, vegetable-oil reaction products with glycerol (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-338(환)	Fatty acids, vegetable-oil polymer with alkanetriol(C=3~6), heteropolycycledione, carbomonocyclic carboxylic acid, furan-2,5-dione and styrene	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-339(환)	Substituted -heteropolycycle reaction products with epichlorohydrin	○ 급성 독성 구분4(경구)	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-342(환)	Tris[2-(2-methoxyethoxy)ethyl] borate (CAS No. 6378-62-7)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분2 ○ 생식독성 구분1B ○ 특정표적장기 독성 (반복노출) 구분2	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-344(환)	Bicarbomonocyclic -bicarbomonocyclic -heteropolycycle	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-345(환)	α-[1,1'-Biphenyl]-2-yl-ω-hydroxy-poly(oxy-1,2 -ethanediyl) (CAS No. 32171-23-6)	○ 만성수생환경유해성 구분2	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-347(환)	3,5,5-Trimethylhexanoic acid mixed hexaesters with dipentaerythritol and 2-ethylhexanoic acid (CAS No. 205657-19-8)	○ 만성수생환경유해성 구분4	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-349(환)	2-Propenoic acid ester with oxybis(alkylene)bis[(substituted-alkyl)disubstituted-alkane(C=1~6)] polymer with 5-isocyanato-1-(isocyanatomethyl)-1,3,3-trimethylcyclohexane	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-351(환)	([Tercarbomonocycle]-yl)-(heteropolycycle-yl)phenanthrobenzofuran-amine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-352(환)	2,4,6-Trimethyl-2,4,6-tris(3,3,3-trifluoropropyl) cyclotrisiloxane (CAS No. 2374-14-3)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 생식 독성 구분2 ○ 특정표적장기 독성(반복노출) 구분1 ○ 특정표적장기 독성(반복노출) 구분2 ○ 급성수생환경유해성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-353(환)	Reaction mass of dimethyl adipate and dimethyl glutarate and dimethyl succinate (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-354(환)	N,N’-Carbonyl-di -(1,2,4-triazole) (CAS No. 41864-22-6)	○ 급성 독성 구분4(경구)	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-1(환)	[Tercarbomonocycle]-yl)-alkyl(C=1~5) -carbomonocycle -carbopolycycle-amine	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-2(환)	2-[[(2-Ethylhexyl)oxy] methyl]-oxirane polymer with α-hydro-ω-hydroxypoly (oxy-1,2-ethanediyl) (CAS No. 82780-16-3)	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-3(환)	1,1'-[Oxybis(4-nitrobenzene)] (CAS No. 101-63-3)	○ 생식세포 변이원성 구분1B ○ 특정표적장기 독성(반복노출) 구분1 ○ 급성수생환경유해성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분2	1,000톤 이상	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-6(환)	Isopropyl tris(dimethylamido)tin (CAS No. 1913978-89-8)	○ 물반응성 물질 및 혼합물 구분3	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-7(환)	Silica gel, reaction products with chromium oxide (CrO3) and ethoxydiethylaluminum (CAS No. 932384-12-8)	○ 발암성 구분1 ○ 생식세포변이원성 구분1 ○ 인화성고체 구분1 ○ 물반응성물질및혼합물 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-8(환)	N,N-Bis(heteropolycycle) benzoheteromonocycle carbomonocyclic amine	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-10(환)	(2-Hydroxyethyl) ammonium nitrate (CAS No. 20748-72-5)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-11(환)	1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and 1,1'-methylenebis(4-isocyanatobenzene) homopolymer and their reaction products with [(methylethylene)bis(oxy)] dipropanol and butane-1,3-diol and propane-1,2-diol (CAS No. 부여되지 않음)	○ 급성독성 구분3(흡입) ○ 피부자극성 구분2 ○ 눈자극성 구분2 ○ 피부과민성 구분1 ○ 호흡기과민성 구분1 ○ 발암성 구분2 ○ 특정표적장기독성 (반복노출) 구분2 ○ 특정표적장기독성 (1회노출) 구분3	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-12(환)	Alkanedioic(C=1~6) acid polymer with alkyl-(hydroxyalkyl(C=1~5))-alkanediol(C=1~4) compd. with (alkyl(C=1~5)substituted)alkanol	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-13(환)	Thionyl chloride reaction products with tetrahydro-1,3,4,6-tetrakis(2-hydroxyethyl)imidazo [4,5-d]imidazole-2,5 (1H,3H)-dione and thiourea (CAS No. 1852527-71-9)	○ 급성독성 구분4(경구) ○ 피부과민성 구분1 ○ 만성수생환경유해성 구분3	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-15(환)	1,2-Bis(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)ethane (CAS No. 358-39-4)	○ 만성 수생환경 유해성 구분3	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-16(환)	5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl]-2'-deoxy-N-(2-methyl-1-oxopropyl)guanosine, 3'-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl) phosphoramidite] (CAS No. 93183-15-4)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-17(환)	5'-O-[Bis(4-methoxyphenyl)phenylmethyl] thymidine, 3'-[2-cyanoethyl N,N-bis(1-methylethyl) phosphoramidite] (CAS No. 98796-51-1)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-19(환)	4-(trans-4-Butylcyclohexyl)phenyl (trans,trans)-4'-propyl [1,1'-bicyclohexyl]-4 -carboxylate (CAS No. 115978-59-1)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-20(환)	(trans,trans)-4-(trans-4 -Pentylcyclohexyl)phenyl 4'-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]-4-carboxylate (CAS No. 131790-57-3)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함