고용노동부공고 제2025-260호

｢산업안전보건법｣ 제108조제3항 및 같은 법 시행규칙 제153조에 따라 신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성, 연간 제조·수입량 및 근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항을 다음과 같이 공고합니다.

2025년    6월    26일

고 용 노 동 부 장 관

※ 일련번호: 25-24-00, 25-25-00 (공표년도-접수년도-접수번호)

※ 유해성·위험성: 사업주가 제출한 독성자료의 범위 내에서 국내외 화학물질정보 DB 등을 활용하여「화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준」(고용노동부고시 제2023-9호)에 따라 유해성·위험성을 분류

* 참고, 독성시험 등 추가 연구를 통해 새로운 유해성·위험성 정보가 확인될 수 있으며, 동 유해성·위험성 평가 결과를 바탕으로 물질안전보건자료(MSDS) 작성시 판단된 유해성·위험성 정보와 병행하여 작성토록 안내

※ 근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항: 유해성·위험성 정보란에 기재사항이 없더라도 신규화학물질 취급근로자가 화학물질에 장·단기 노출될 경우 등을 대비하여 사업주가 취해야 하는 기본적인 조치사항을 제시

신규화학물질의 명칭, 유해성․위험성, 연간 제조·수입량 및 조치사항

일련번호	신규화학물질의 명칭	유해성·위험성	제조 수입량	근로자 건강장해 예방을 위한 조치사항
25-24-327(환)	Benzenesulfonic acid, (C=14~24)-branched and linear alkyl derivs., magnesium salts, overbased (CAS No. 2196187-73-0)	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-332(환)	Bis(4-aminophenyl) 1,4-benzenedicarboxylate (CAS No. 16926-73-1)	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-24-346(환)	3,5,5-Trimethylhexanoic acid ester with 2,2-bis(hydroxymethyl) -1,3-propanediol 2-ethylhexanoate (CAS No. 164577-54-2)	○ 만성 수생환경 유해성 구분4	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-18(환)	Reaction mass of 3-[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]-2,2-bis{[(3-sulfanylpropanoyl)oxy]methyl}propyl 3-sulfanylpropanoate(7575-23-7) and 2-hydroxymethyl-2- (3-mercaptopropionyl)oxymethyl-1,3-propanediyl bis(3-mercaptopropionate)(7539-04-0) and 2-{3-(3-mercaptopropionyl)thiopropionyl}oxymethyl-2-(3-mercaptopropionyl)oxymethyl-1,3-propanediyl bis(3-mercaptopropionate)(1239988-06-7) (CAS No. 부여되지 않음)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 피부 과민성 구분1 ○ 급성 수생환경 유해성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-21(환)	Terpenes and Terpenoids, turpentine-oil, 3-carene fraction polymers with phenol (CAS No. 705265-37-8)	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-24(환)	2-Ethylhexyl 2-([1,1'-biphenyl]-4-ylcarbonyl)benzoate (CAS No. 75005-95-7)	○ 만성 수생환경 유해성 구분4	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-25(환)	Substituted alkene(C=2~8)	○ 급성 수생환경 유해성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-26	Carbomonocycle dicarboxylic acid polymer with carbomonocycle dicarboxylicacid,alkyl(C=1~5)alkane(C=1~8)diol,alkane(C=2~8)diol, heteromonocycledione,alkanedioicacid,alkanediol	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-27	Ethanamine, N-ethyl-, reaction products with polyethylene glycol ether with trimethylolpropane(3:1) acrylate (CAS No. 159034-91-0)	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-29(환)	Phenol polymer with 1-methyl-4-(1-methylehylidene)cyclohexene, alkylalkenyl(C=1~4)carbomonocycle, alkylalkenyl(C=1~4)carbomonocycle, alkylalkyl(C=2~5)carbomonocycle, alkylalkyl(C=2~5)carbomonocycle and 3,7,7-trimethylbicyclo [4.1.0]hept-3-ene	○ 피부 과민성 구분1B	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-30(환)	O-Phosphono-L-tyrosine, sodium salt (1:2) (CAS No. 1610350-91-8)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-31(환)	1,3-Isobenzofurandione polymer with 2,2'-oxybis[ethanol], benzoae (CAS No. 1894218-51-9)	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-32(환)	Ethanethioic acid reaction products with 2,2-bis(hydroxymethyl) -1,3-propanediol allyl ether, hydrolyzed (CAS No. 2982233-43-0)	○ 피부 과민성 구분1 ○ 급성 수생환경 유해성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-33	Silane, hexadecyltrimethoxy- (CAS No. 16415-12-6)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-34(환)	1,5-Diisocyanatopentane (CAS No. 4538-42-5)	○ 급성 독성 구분3(경구) ○ 급성 독성 구분1(흡입) ○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) ○ 피부 과민성 구분1 ○ 호흡기 과민성 구분1 ○ 특정표적장기 독성(1회노출) 구분3(호흡기 자극)	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-35(환)	1,1'-Methylenebis(4-isocyanatobenzene) and its oligomeric reaction products with butane-1,3-diol, 2,2'-oxydiethanol and propane-1,2-diol (CAS No. 부여되지 않음)	○ 급성 독성 구분3(흡입) ○ 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분2(눈 자극성) ○ 피부 과민성 구분1 ○ 호흡기 과민성 구분1 ○ 발암성 구분2 ○ 특정표적장기 독성(1회노출) 구분3(호흡기 자극) ○ 특정표적장기 독성(반복노출) 구분2	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-36(환)	Hexafluoropropene Trimer (CAS No. 6792-31-0)	○ 만성 수생환경 유해성 구분4	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-37(환)	2,2-Bis(3-amino-4- hydroxylphenyl)propane (CAS No. 1220-78-6)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-38(환)	2,2'-Iminobisethanol, N-((C=13~15)-branched and linear alkyl) derivs. (CAS No. 97925-95-6)	○ 급성독성 구분4(경구) ○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1B(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) ○ 생식독성 구분1B ○ 급성 수생환경 유해성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-40 25-25-41	Hexanedioic acid, polymer with 2,2-dimethyl-1,3-propanediol, 1,3-isobenzofurandione and 1,2,3-propanetriol (CAS No. 35743-54-5)	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-42(환)	N-(9,9-Diphenyl-9H -fluoren-2-yl)-N,9 -diphenyl-9H-carbazol-2-amine (CAS No. 1607480-22-7)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-43(환)	2-[Bis(2-hydroxyethyl) amino]-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediol hydrochloride (1:1) (CAS No. 124763-51-5)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-44	N,N-Dimethylphosphoramidic dichloride (CAS No. 677-43-0)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-45(환)	Methyldichlorosilane (CAS No. 75-54-7)	○ 인화성 액체 구분2 ○ 물반응성 물질 및 혼합물 구분1 ○ 급성 독성 구분3(경구) ○ 급성 독성 구분3(흡입) ○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-47(환)	Phosphoric acid polymer with 2,2'-[(alkylalkylidene (C=2~6))bis(4,1- phenylenesubstitutedalkylene)]bis [heteromonocycle]	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-48(환)	2-Methyl-2-propenoatepolymerwithalkyl(C=3~7) alkenoate,(alkane(C=2~6)diyl)bis(alkyl(C=1~5)-alkenoate),ethenylbenzene,alkyl(C=2~6)oxiranepolymerwithoxiranemono (hydrogensulfate)alkyl (C=1~5)-alkenyl(C=3~7)etherammoniumsalt(1:1),ethyl2-propenoate,substitutedalkyl(C=2~6)alkyl (C=1~5)-alkenoate,alkyl (C=1~5)alkyl(C=1~5) -alkenoateand2-propen-1-yl2-methyl-2-propenoate	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-50(환)	Silica gel, reaction products with chromium oxide (CrO3) and ethoxydiethylaluminum (CAS No. 932384-12-8)	○ 생식세포 변이원성 구분1 ○ 발암성 구분1 ○ 인화성 고체 구분1 ○ 물반응성 물질 및 혼합물 구분1	100톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-52(환)	Alkyl(C=1~6)alkoxy (C=2~7)silane	○ 물반응성 물질 및 혼합물 구분3 ○ 급성 독성 구분4(경구)	1톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-54(환)	Trifluoromethyl hypofluorite (CAS No. 373-91-1)	○ 급성 독성 구분4(흡입) ○ 피부 과민성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 가스 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 가스 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-55(환)	Alkyl(C=1~5)alkenoic acid substituted alkyl(C=2~6) ester polymer with ethenylbenzene, alkyl(C=2~6)alkyl(C=6~10) alkenoate, alkyl(C=1~5)alkyl alkyl(C=1~5)alkenoate and 2-propenoic acid, bis(alkyl(C=1~5)alkyl)peroxide-initiated	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-56(환)	2-Methyl-2-propenoic acid polymer with butyl 2-propenoate, ethenylbenzene, 2-hydroxyethyl 2-propenoate, methyl 2-methyl-2-propenoate and 2-propenyl 2-methyl-2-propenoate (CAS No. 192723-89-0)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-57	Tetrakis(1,2,2,6,6-pentamethyl)-1,2,3,4- butanetetracarboxylate (CAS No. 91788-83-9)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 특정표적장기 독성(반복노출) 구분1 ○ 급성 수생환경 유해성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-58(환)	Iron manganese nickel sodium oxide (CAS No. 1307699-76-8)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-59(환)	Reaction mass of 2-(1,1-dimethylpropyl) anthraquinone and 2-(1,2-dimethylpropyl) anthraquinone (CAS No. 부여되지 않음)	○ 발암성 구분1B ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-60(환)	Alkane(C=2~6)dioic acid polymer with 2,5-furandione and alkane(C=2~7)diol, [alkoxy(C=1~5)alkoxy (C=1~4)alkoxy(C=1~4)] alkyl(C=1~4)] ester	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-61	Tetrazinc trioxide phosphite (CAS No. 64539-51-1)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-62(환)	4,4'-Cyclohexylidenebis[2-aminophenol] (CAS No. 30817-90-4)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-63(환)	2-Chloro-3-(2,4-dichlorophenyl)-6-fluoro-4(3H)-quinazolinone (CAS No. 329772-97-6)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-64(환)	Oleic acid, reaction product of glycerol, acetic anhydride and hydrogen peroxide (CAS No. 부여되지 않음)	○ 해당없음	1,000톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-65(환)	Alkaneoic(C=4~8) acid polymer with alkaneol(C=3~7) and alkylalkaneol(C=2~6) alkylalkyl(C=4~8) ester	○ 해당없음	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-67(환)	Aromatic hydrocarbons(C=10~13) reaction products with branched nonene, sulfonated, sodium salts (CAS No. 1258274-08-6)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분2(피부 자극성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) ○ 만성 수생환경 유해성 구분3	1,000톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-68(환)	N1,N2-Dimethyl-N1- (1-methylethyl)-N2-[2- [methyl(1-methylethyl)amino]ethyl]-1,2 -ethanediamine (CAS No. 1042950-30-0)	○ 급성 독성 구분4(경구) ○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성) ○ 만성 수생환경 유해성 구분3	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-70(환)	Substitutedalkyl(C=2~6) alkyl(C=1~5)-alkenoate polymer with ethenylbenzene, alkyl(C=1~5)alkyl alkyl(C=1~5)alkenoate alkyl(C=1~5)alkyl alkenoateand 2-propenoic acid, ester with substitutedalkylalkanoate(C=8~12), bis(alkyl(C=1~5)alkyl)peroxide-initiated	○ 특정표적장기 독성(반복 노출) 구분2	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-71(환)	2-Methylpiperazine (CAS No. 109-07-9)	○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-72	Cobalt praseodymium strontium oxide(Co(Pr,Sr)O3) (CAS No. 164911-83-5)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-73(환)	Trizinc bis[hexakis(cyano-κC) cobaltate(3-)] (CAS No. 14049-79-7)	○ 급성 독성 구분2(경구) ○ 급성 독성 구분1(경피) ○ 급성 독성 구분1(흡입) ○ 급성 수생환경 유해성 구분1 ○ 만성 수생환경 유해성 구분1	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-74	Pentakis(dimethylamino)tantalum(V) (CAS No. 19824-59-0)	○ 인화성 고체 구분1 ○ 물반응성 물질 및 혼합물 구분1 ○ 피부 부식성/피부 자극성 구분1(피부 부식성) ○ 심한 눈 손상성/눈 자극성 구분1(심한 눈 손상성)	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-75	Sulfonium, [carbomonocyclic]-yl[([carbomonocyclic]-ylsubstituted)carbomonocyclic] carbomonocyclic-,(T-4)- (halogenatedcarbomonocyclic)metal(1:1)	○ 해당없음	1톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-77(환)	2-(Dimethylamino)ethyl 2-methyl-2-propenoate polymer with butyl 2-propenoate compds. with polyethylene glycol hydrogen maleate alkyl(C=9~11) ethers (CAS No. 1259547-09-5)	○ 만성 수생환경 유해성 구분2	100톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-78(환)	Butanedioic acid polymer with 1,3-butanediol, 1,6-diisocyanatohexane and 4,4'-(1-methylethylidene)bis[cyclohexanol] (CAS No. 1379460-52-2)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 미스트 및 증기 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 미스트 및 증기 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함
25-25-79(환)	Gallium indium tin zinc oxide (CAS No. 172778-11-9)	○ 해당없음	10톤 미만	○ 취급 시 분진 등에 직접 노출되지 않도록 호흡용 보호구, 보호장갑, 보안경 등 적절한 개인보호구를 착용하는 것이 바람직함 ○ 취급 시 분진 등이 다량으로 발생하는 장소에는 국소배기장치 등 적절한 환기시설을 설치하는 것이 바람직함